**Комплект дымохода коаксиальный 60/100 универсальный** (длина колена и трубы 0,975 м (L-975) с антиобледенительным наконечником  длина 0,19м + Колено подключения коаксиальное (К-01B) + Труба коаксиальная (TL-075) длина 0,75 м.) + 2 уплотнительных кольца,муфта соединительная трубы и колена,хомут крепежный.